ABT - семейство микросхем второго поколения выполненных по BiCMOS и в основном предназначены для шинных интерфейсов

ABT

ABT - семейство микросхем второго поколения выполненных по BICMOS технологии и в основном предназначены для шинных интерфейсов.Эти изделия произведятся с испльзованием последних достижений 0.8-микронной технологии, что обеспечивает выходной ток высокого уровня до 64 mA и задержку распространения ниже 5 наносекунд, при сохранении очень малой потребляемой мощности.

Для увеличение помехоустойчивости при работе на шину микросхемы имеют встроенные демпфирующие выходные резисторы. Кроме того, одельные микросхемы этой серии обеспечивают чрезвычайно высокоий выходной ток (180 mA), что позволяет им работать с 25-омными линиями. Микросхемы семейства поддерживают широкое разнообразие функций интерфейса шины, например универсальных приемопередатчиков шины (UBTE) или опции для мультиплексирования и чередования памяти.

Устройства могут выпускаться в WidebusE, или Widebus + E корпусах, основными преимуществами которых являются пониженный уроветь шума и возможность применения более простых печатных плат. Кроме того, Widebus + устройства имеют bus-hold схему устраняющую потребность во внешних pullup (шинных нагрузочных) резисторах для плавающих входов.

СОДЕРЖАНИЕ