p_to_p

СОДЕРЖАНИЕ

BUS HOLD (ABT, ALVC, GTL, LV, LVT)

Bus Hold цепь запоминает состояние входа в момент времени предыдущий данному. На рисунке изображена эквивалентная схема одного входа, снабжённого этой цепью. Если все выходы, подсоединённые к обычному входу оказываются в высокоимпедансном состоянии, состояние входа будет неопределённым. Обычно для борьбы с этим эффектом вводят в схему резисторы смещения (pullup), одним концом соединенные со входом, а другим с плюсом или минусом источника питания.

Bus Hold цепь представляет собой пару инверторов, вводящих небольшую положительную обратную связь, благодаря этому если вход становится свободным на нём присутствует напряжение смещения, удерживающее входное напряжение, предшествующее этому моменту времени. Таким образом отпадает необходимость в ''подпирающих" резисторах.

DAMPING RESISTOR (ABT, ALVC, BCT, F, HSTL, LVC, LVT)

При работе на высокой частоте в длинных линиях могут возникать отражённые волны, вызывающие выбросы напряжения, которые ведут к сбоям в работе системы и даже могут являться причиной неисправности приборов.

Встроенные согласующие резисторы (series-damping) устраняют необходимость во внешних , используемых для устранения отражения сигнала при работе на согласованную линию, а также уменьшают как положительные, так и отрицательные выбросы напряжения.

LIVE INSERTION (ABT, FB+, GTL, LVC, LVT)

Некоторые интерфейсные схемы, например порт принтера, выход

модема или картридж с дополнительной памятью, должны быть рассчитаны на то, чтобы сохранять работоспособность в случае, если напряжение питание включается или выключается в то время, как их выходы или входы подсоединены к другой схеме на которую питание от другого подаётся источника. Кроме того должна быть предусмотрена возможность подсоединения таких приборов к другой части время, когда схемы во на неё подано питание. удовлетворяют этим требованиям и являются Live insertion приборами.

Существуют разные способы достижения поставленной задачи. Например в ABT,GTL и BTL серии выходы имеют Power- Up 3- State функцию. Эти микросхемы как правило имеют дополнительный вывод на который должно подаваться напряжение смещения VBIAS=2.1V. При снижении напряжения питания ниже отметки 2,1 В (верхний график) выходы (Оutput) переходят в высокоимпедансное состояние. И даже если на них подано напряжение в тот момент, когда питание схемы отсутствует ток через них не протекает.

POINT TO POINT (CBT, BTL и GTL)

Пример point-to-point соединения между одним приёмником и одним передатчиком.

BACKPLANE (BTL и GTL)

Рисунок иллюстрирует соединение четырёх плат.

Элементы осуществляемые подобный тип коммутации сигнала работают как управляемые электронные ключи. Таким образом коммутируемый сигнал не усиливается ни по напряжению ни по току, но зато появляется возможность работать не только с цифровыми, но и с логическими сигналами и значительно уменьшается время переключения. На левом рисунке показан мультиплексор сигналов, а на правом простой ключ ("замыкатель-размыкатель").

Данный тип коммутаторов широко используется в CBT и GTL логике.

IEEE 1149.1 (JTAG) Boundary-Scan Logic

IEEE 1149.1 (JTAG) это семейство, ориентированное на оперивование с байтами (octal logic) и содержит 8-, 18- и 20-битные буферы, защелки, формирователи и т. п., изготовленные по технологиям BCT, ABT и LVT, всего более 30 приборов.

Основным отличием микросхем, удовлетворяющих данной спецификации являются встроенные функции самотестирования, позволяющие этим устройствам и приборам, разработанным на их основе, тестироваться без применения традиционных методов исследования. Кроме того устройства имеют bus-hold схему, устраняющую потребность во внешних pullup (шинных нагрузочных) резисторах для плавающих входов . . Встроенные согласующие резисторы (series-damping) устраняют необходимость во внешних , используемых для устранения отражения сигнала при работе на согласованную линию, а также уменьшают как положительные так и отрицательные выбросы напряжения.

Конструктивно устройства могут быть выполнены корпусах типа plastic dual in-line (PDIP), mall-outline integrated circuit (SOIC), shrink small-outline package (SSOP), thin shrink small-outline package (TSSOP), и thin quad flatpack (TQFP).

Internal Diode CBT (bus switches)

Internal диод, соединённый с выводом питания позволяет сопрягать устройства с напряжением питания 5V и 3.3V.

Single-Gate Devices AHC (ALVC, CBT, CBTLV planned)

Эти приборы состоят из одного логического элемента, заключённого в малогабаритный корпус.

Distributed VCC/GND Configuration (Widebus™)

AHC/AHCT, AVT, AC/ACT, CBT, LVT, ALVC, LVC, ALB

Новая стратегия распределения шин Земли и Питания (VCC and GND) вдоль всего корпуса. Подобная разводка значительно повышает помехоустойчивость при работе с высокочастотными сигналами.

СОДЕРЖАНИЕ