lvx

LVХ

LVX – высокопроизводительная серия с пониженным 3-вольтовым питанием и сохраняет работоспособность при его изменении от 2 до 3,6 вольт. Кроме того напряжение на входах может подниматься до 7 вольт, что позволяет использовать микросхемы в качестве преобразователей уровня между 5 и 3-вольтовыми приборами.

В составе серии широко представленны как традиционные логические элементы, так и большое количество приборов для работы с шинами данных . Приборы из этой серии отличаются высоким быстродействием и чрезвычайно малым током потребления в статическом состоянии ( 2 мкА ).

Основное функциональное назначение приборов LVX серии – работа с шинами данных. Так же серия LVX имеет выходные токи до 25 мА и характерную задержку распространения не более 6 наносекунд для интерфейсных схем, при этом тактовая частота может достигать 150 МГц.

Микросхемы серии выпускаются как в традиционных так и в корпусах, специально спроектированных для малогабаритных высокоинтегрированных устройств – Widebus: small-outline integrated circuit (SOIC), shrink small-outline package (SSOP), и thin shrink small-outline package (TSSOP).

Основными их преимуществами являются пониженный уроветь шума и малый шаг ножек, позволяющий разрабатывать более простые и компактные печатные платы. Имеет невысокую стоимость для своих характеристик.

СОДЕРЖАНИЕ