ABT - семейство микросхем второго поколения выполненных по BiCMOS и в основном предназначены для шинных интерфейсов

AC / ACT

Эти изделия произведятся с испльзованием 1-микронной CMOS технологии и содержит больее 70 разных микросхем, включая схемы, триггеров, драйверов, счетчиков, приемопередатчиков и др.

AC - это надежная, маломощная логическая серия с током выхода до 24 mA . В семейство входят как изделия с традиционной разводкой по питанию так и с выводами питания в центре корпуса. В частности такую разводку имеют интерфейсные микросхемы на 16, 18, 20 бит в SSOP и TSSOP корпусах с 48 и 56 выводами. Такие корпуса позволяют значительно уменьшить размер печатных плат конечный изделий.

AC устройства имеют CMOS-совместимые входы, а ACT входы совместимые с ТТЛ схемами.

СОДЕРЖАНИЕ