LVQ

LVQ серия разработана специально для работы с пониженным 3-вольтовым питанием и сохраняет работоспособность при его изменении от 2,7 до 3,6 вольт. В составе серии широко представленны как традиционные логические элементы, так и большое количество приборов для работы с шинами данных . Приборы из этой серии отличаются высоким быстродействием и малым током потребления - в статическом состоянии (10мкА).

Стандартные выходы микросхем обеспечивают выходные токи до 12 мА и имеют характерную задержку распространения не более 6 наносекунд для шинных формирователей, при этом тактовая частота может превышать 120 МГц. Микросхемы вносят в сигнал небольшие фазовые искажения и характеризуются повышенной динамической помехоустойчивостью. Гарантируется устойчивая работа на 75 омную нагрузку.

Микросхемы серии выпускаются как в традиционных так и в корпусах, специально спроектированных для малогабаритных высокоинтегрированных устройств – octal и Widebus: small-outline integrated circuit (SOIC), shrink small-outline package (SSOP), и thin shrink small-outline package (TSSOP). Основными их преимуществами являются пониженный уроветь шума и малый шаг ножек, позволяющий разрабатывать более простые и компактные печатные платы.

СОДЕРЖАНИЕ