CBT

Cегодня на рынке устройств для вычислительной техники, основную роль играют такие параметры как потребляемая мощность и быстродействие. CBT может успешно решить обе эти проблемы в приложениях интерфейса шины. Микросхемы CBT серии дают возможность устройству интерфейса шины функционировать как очень быстрый переключатель. При этом данные приборы имеют очень малые токи утечки и очень небольшое время перехода шины в третье состояние. Эти устройства могут функционировать как быстродействующий интерфейс связи между компонентами компьютерной системы типа центрального процессора и памятью. CBT устройства также могут использоваться как преобразователи уровня, позволяющие разрабатывать устройства, содержащие как 5 так и 3,3-вольтовые микросхемы.

Микросхемы имеют полностью совместимые с TTL-логикой входы и выходы и позволяют создавать цифро-аналоговые переключатели между портами с сопротивлением не превышающем 5 Ом.

CBT микросхемы выпускаются в современных корпусах типа shrink small-outline packages ( SSOP), thin shrink small-outline packages ( TSSOP), and thin very small-outline packages ( TVSOP), позволяющих максимально использовать площадь печатной платы.

СОДЕРЖАНИЕ