ABT - семейство микросхем второго поколения выполненных по BiCMOS и в основном предназначены для шинных интерфейсов

ABTE / ELT

ABTE-логика имеет расширенный запас помехоустойчивости и обратно совместима с существующими ТТЛ сериями.

ABTE устройства поддерживают VME64-ETL спецификацию с жёсткими допусками на фазовые сдвиги и время перехода. Эти изделия произведятся с испльзованием последних достижений 0.8-микронной BiCMOS технологии, что обеспечивает выходной ток высокого уровня до 90 mA.

Другими дополнительными возможностями являются наличие вывода смещения и внутренних pullup резисторов на входах управления для максимальной защиты от live-insertion эффекта. Встроенные Bus-hold цепи устраняют необходимость во внешних pullup резисторах на входах и согласующих ( series-damping) резисторах на выходах для устранения отражения сигнала.

СОДЕРЖАНИЕ