LVT

LVT серия разработана по современной 0,8-микронной BiCMOS технологии, специально для работы с пониженным 3-вольтовым питанием. Основное функциональное назначение приборов LVT серии – работа с шинами данных. Так же как 5-вольтовая ABT серия LVT имеет выходные токи до 64 мА и характерную задержку распространения не более 4 наносекунд для шинных формирователей, при этом тактовая частота может превышать 150 МГц.

Встроенные Bus-hold цепи устраняют необходимость во внешних pullup резисторах на входах и согласующих ( series-damping) резисторах на выходах для устранения отражения сигнала. Кроме того напряжение на выходах может подниматься до 7 вольт, что позволяет использовать микросхемы в качестве преобразователей уровня между 5 и 3-вольтовыми приборами.

LVT серию можно использовать для live-insertion приложений, так как их выходы переводятся в высокоимпедансное состояние при понижении напряжения питания ниже порогового уровня. В состав серии входят микросхемы, удовлетворяющие IEEE 1149.1 (JTAG) спецификации.

Микросхемы серии выпускаются как в традиционных так и в корпусах, специально спроектированных для малогабаритных высокоинтегрированных устройств – octal and Widebus: small-outline integrated circuit (SOIC), shrink small-outline package (SSOP), и thin shrink small-outline package (TSSOP). Основными их преимуществами являются пониженный уроветь шума и малый шаг ножек, позволяющий разрабатывать более простые и компактные печатные платы.

СОДЕРЖАНИЕ