ABT - семейство микросхем второго поколения выполненных по BiCMOS и в основном предназначены для шинных интерфейсов

ALB

Микросхемы ALB серии производится по самой современной 0,6 микронной BiCMOS технологии. Они имеют 3,3 вольтовое питание и были специально разработаны для шинных интерфейсов. Они обеспечивают типичное время задержки 2,2 наносекунд, что делает их наиболее быстрыми из CMOS микросхем на сегоднешний день. Входы микросхем снабжены защитными (clamping) диодами исключающими выбросы напряжения как положительной так и отрицательной полярности.

Микросхемы выпускаются в корпусах с малым шагом ножек – Widebus и Shrink Widebus: SSOP, TSSOP, TVSSOP. Основными их преимуществами являются пониженный уроветь шума и малый шаг ножек, позволяющий разрабатывать более простые и компактные печатные платы.

СОДЕРЖАНИЕ