ABT - семейство микросхем второго поколения выполненных по BiCMOS и в основном предназначены для шинных интерфейсов

ALVC

ALVC является одной из наиболее производительных серий с 3 вольтовым питанием.

Микросхемы ALVC серии производится по самой современной 0,6 микронной CMOS технологии. Они обеспечивают типичное время задержки менее чем 3 наносекунды при выходном токе порядка 24 мА и при этом имеют очень малый потребляемый ток в статическом состоянии - 40 мкА. Кроме того устройства имеют bus-hold схему, устраняющую потребность во внешних pullup (шинных нагрузочных) резисторах для плавающих входов.

Наряду с широким набором микросхем традиционного назначения серия включает в себя ряд приборов с расширенными функциями управления памятью, такими как чередование, мулутиплексивование, интерфейсы для синхронной DRAM.

Микросхемы выпускаются в корпусах, специально спроектированных для работы с шинами данных – Widebus и Shrink Widebus: SSOP, TSSOP. Основными их преимуществами являются пониженный уроветь шума и малый шаг ножек, позволяющий разрабатывать более простые и компактные печатные платы.

СОДЕРЖАНИЕ