btl_fb

BTL / FB

FB серия предлагает высокоскоростные устройства, в основном предназначенные для соглосования TTL микросхем c микросхемами BTL серии, удовлетворяющих IEEE 1194.1-1991 (BTL) и IEEE 896-1991 (Futurebus+) стандартам. Микросхемы могут иметь выходы с открытым коллектором, обеспечивающие выходной ток до 100 мА. Кроме того наличие отдельных выводов логической земли и земли для шины передачи данных способствует увелечению помехоустойчивости. BTL серия включает в себя 7-, 8-, 9- и 18-битные микросхемы для связи с ТТЛ логикой, способные передавать данные с задержками менее 5 наносекуд.

Микросхемы кроме обычного вывода питания Vcc имеют вывод питания для подачи смещения ( BIAS V CC Pin) 1.62 - 2.1В на BTL выходы, когда Vcc отсутствует. Данный вывод очень полезен для уменьшения искажений, особенно при соединении с высокоуровневыми BTL устройствами без выключения питания. Могут применяться в Live insertion приборах.

Микросхемы выпускаются в Plastic Quad Flat (RC) Package и Ceramic Flat (WD) корпусах.

СОДЕРЖАНИЕ