lvc

LVС

LVС серия разработана по современной 0,8-микронной CMOS технологии, специально для работы с пониженным 3-вольтовым питанием. От LV серии она отличается большей производительностью (тактовая частота может достигать 150 МГц ) и нагрузочной способностью. Кроме этого приборы этого класса потребляют в статическом режиме чрезвычайно малый ток ( порядка 20 мкА ). Типичный выходной ток микросхем 24 mA, а характерная задержка распространения не более 6,5 наносекунд для микросхем управляющих шинами и порядка 3.3 нс для логического элемента. В составе серии широко представленны как традиционные логические элементы, так и большое количество (около 50 ) приборов для работы с шинами данных .

Микросхемы серии выпускаются как в традиционных так и в корпусах, специально спроектированных для малогабаритных высокоинтегрированных устройств – Widebus и Shrink Widebus: SSOP, TSSOP, very small-outline TVSOP additions.

Возможно применение в Live insertion приложениях. Встроенные Bus-hold цепи устраняют необходимость во внешних pullup резисторах на входах и согласующих ( series-damping) резисторах на выходах для устранения отражения сигнала.

Основными их преимуществами являются пониженный уроветь шума и малый шаг ножек, позволяющий разрабатывать более простые и компактные печатные платы.

СОДЕРЖАНИЕ