ABT - семейство микросхем второго поколения выполненных по BiCMOS и в основном предназначены для шинных интерфейсов

BCT / 64BCT

BCT серия содержит в себе ряд 8-, 9-, и 10-битных приёмо-передаечиков, защёлок, шинных формирвателей и регистров. Серия разработана специально для управления шинами данных и адреса. Микросхемы имеют высокое быстродействие и TTL-совместимые входы и выходы, обеспечевая выходные токи до 64-mA при очень маленьком токе пртребления в статическом состоянии. Это семейство содержит высокоскоростные микросхемы шинных формирователей с расширенными функциями, способных работать на волновую нагрузку сопротивлением до 25 Ом. Всё это делает данные приборы идеальными для использования при передачи данных между отдельными платами и приборами. Каждыq прибор в этой серии имеет ток короткого замыкания выходов не менее 180 mA.

Кроме того серия содержит ряд микросхем для управления памятью. Встроенные согласующие резисторы ( series-damping) устраняют необходимость во внешних , используемых для устранения отражения сигнала при работе на согласованную линию, а также уменьшают как положительные так и отрицательные выбросы напряжения. В состав серии входят микросхемы, удовлетворяющие IEEE 1149.1 (JTAG) спецификации.

64BCT серия полностью совместима со стандартной BCT серией, но расчитана на работу в расширенном температурном диапазоне (–40°C to 85°C) и рекомендуется для применения в live-insertion устройствах.

СОДЕРЖАНИЕ