PASKAGE1

яндепфюмхе

рюакхжю йнпосянб, бшосяйюелшу Texas Instruments.

йнпося | йнкхвеярбн бшбнднб | йнд | хяонкмемхе
PDIP | 8 | A | P
14,16,20 | A | N
24,28 | A | NP, NT
SOIC | 8,14,16 | B | D
16,20,24,28 | B | DW
20,24 | B | DBQ
QFP | 52 | B | RC
80 | A | PH
100,132 | A | PQ
SSOP | 14, 16, 20, 24, 28, 30, 38 | C | DB
28,48,56 | B | DL
TSSOP | 8, 14, 16, 20, 24, 28 | C | PW
48,56,64 | B | DGG
TVSOP | 14, 16, 20, 24, 48, 56 | C | DGV
80,100 | B | DBB
TQPP | 52 | B | PAH
64 | B | PAG, PM
80 | B | PN
100 | B | PZ, PCA
120 | B | PCB

Tюакхжю яннрберярбхъ асйбеммшу хмдейянб дкъ йнпосянб пюгкхвмшу гюпсаефмшу тхпл

| йнкхвеярбн мнфей | ьхпхмю йнпосяю дЧИЛШ/ЛЛ | ьюц мнфей дЧИЛШ/ЛЛ | PACKAGE
Tl | PHILIPS | FAIRCHILD | TOSHIBA | MOTOROLA
PDIP | 14,16,18,20 | 0.31/7.87 | 0.1/2.54 | N | N | N | P | P, N
24 | 0.31/7.87 | 0.1/2.54 | NT | N |  | P | N
SOIC | 8,14,16 | 0.157/4 | 0.05/1.27 | D | D | M/S | F | D
16,20,24 | 0.299/7.59 | 0.05/1.27 | DW | D | WM | FW | DW
SSOP | 14,16,20,24 | 0.22/5.6 | 0.025/0.65 | DB | DB | MSA | FN | SD
48,56 | 0.299/7.59 | 0.025/0.635 | DL | DL | MEA |  |
TSSOP | 8,14,16,20,24 | 0.177/4.5 | 0.025/0.65 | PW | PW | MTC | FS | DT
48,56,64 | 0.251/6.4 | 0.019/0.5 | DGG | DGG | MTD | FT |
TVSOP | 14, 16, 20, 24, 48, 56 | 0.177/4.5 | 0.016/0.4 | DGV |  |  |  |
80 | 0.33/8.4 | 0.016/0.4 | DBB |  |  |  |
Single gate | 5 | 1.8 mils | 0.95 mils | DBV |  |  | F |
Tape and reel |  |  |  | LE/R |  | X |  | R2

бмеьмхи бхд х нрмняхрекэмше пюглепш янбпелеммшу йнпосянб

Area - ОКНЫЮДЭ; Heigth - БШЯНРЮ; Lead pitch - ЬЮЦ МНФЕЙ

нрмняхрекэмюъ окныюдэ, гюмхлюелюъ йнпосяюлх мю окюре

яндепфюмхе