ABT - семейство микросхем второго поколения выполненных по BiCMOS и в основном предназначены для шинных интерфейсов

AHC / AHCT

Микросхемы AHC/AHCT серии применяются если нужно достигнуть высокого быстродействия при малом потреблении и низком уровне шумов. Серия содержит большое количество разных по сложности микросхем от простейших логических элементов до микросхем способных работать с несколькоми восьмибитными словами, что удешивляет стоимость приборов на их основе. Кроме того в состав серии входят микросхемы, содержащие всего один логический элемент в корпусе ( single-gate или 1G).

Можно выделить следующие основные характеристики серии:

> > Высокое быстродействие. Типичное время задержки около 5.2 ns, что примерно в три раза быстрее чем для HC серии.

> > Низкий уровень шума. AHC серия даёт разработчикам приборы с низким уровнем шумов в то же время избавляя их от проблем с переходными процессами, которые так характерны для быстродействующих приборов.

> > Низкое энергопотреюбление. AHC серия, построенная с использованием CMOS технологии и имеет типичный статический ток потребления 40 мкА – примерно половину от HCMOS приборов.

> > AHC и VHC приборы имеют практически одинаковые технические характеристики, но первые дешевле.

Микросхемы выпускаются как в традиционных корпусах – SOIC, PDIP, так и в корпусах, специально спроектированных для работы с шинами данных – Widebus и Shrink Widebus: SSOP, TSSOP , TVSOP. Основными их преимуществами являются пониженный уровень шума и малый шаг ножек, позволяющий разрабатывать более простые и компактные печатные платы.

СОДЕРЖАНИЕ