LV

LV серия разработана по 2-микронной CMOS технологии, специально для работы с пониженным 3-вольтовым питанием. Выходной ток микросхем может достигать 8 mA, а характерная задержка распространения не более 18 наносекунд. Микросхемы имеют очень низкий ток потребления в статическом состоянии - 20 мкА на один инвертор.

Приборы могут выпускаются как в традиционных , так и современных корпусах, пониженный уроветь шума и малый шаг ножек: Package Options Include Plastic, Small-Outline (D), Shrink Small-Outline, (DB), Thin Shrink Small-Outline (PW), Ceramic Flat (W) Packages, Chip Carriers (FK), и (J) 300-mil DIPs.

СОДЕРЖАНИЕ